Sveicināti!

Nosūtu energoauditora atbildes **Priežu 13 priekšatzinumam:**

1. MK noteikumi 348. 64.punkts: "Mazas (līdz pieciem procentiem no zonas laukuma) neapkurināmas platības (nekondicionētas telpas) var iekļaut kondicionētajās (apkurināmās) zonās un uzskatīt par kondicionētām.";

2. Energoaudits izstrādāts (11.03.2019.) atbilstoši tam laikam spēkā esošajam LBN 003-15 "Būvklimatoloģija" (stājās spēkā 01.07.2015...zaudēja spēku 21.09.2019.);

3. Pielikumā SIA Madonas siltums siltumenerģijas izziņa, kuras MWh dati tika izmantoti. Izziņā uzrādīti 2 siltummezglu dati, kas tika skaitītas kopā;

4. Pārskata 6.1. sadaļā 1.pasākumā uzrādītais teksts: "Veicot visu ārsienu siltināšanu, obligāti jāsiltina logu un durvju ailas ar līdzvērtīgu materiālu, ne mazāk kā 30mm" ir saskaņā ar izstrādātā būvprojekta AR daļas risinājumiem logu ailām (risinājums paredz visu logu iznešanu līdz fasādes siltumizolācijas slānim, tādējādi logu ailas tiks pārklātas ar 150mm vates slāni).

------

Ar cieņu,

Edvards Sprūdžs

Sertificēts energoauditors